**ШРМ - 28**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Двухсекционный металлический шкаф для сумок** **ШРМ - 28.****Размер:** 1860\*615\*500.**Срок службы:** 10 лет.**ГОСТ 16371-2014**Каждая из секций имеет четыре отделения под сумки (в общем 8 отделений), размеры каждого отделения:1 ряд сверху - 302×462×472;2 ряд сверху - 302х462х438;3 ряд сверху - 302х462х438;4 ряд сверху - 302х462х440.Шкаф имеет отдельную дверь под каждое из отделений (282×438 мм.) с ребром жесткости на каждой двери. Двери крепятся на скрытые внутренние петли. Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство германия).(В комплекте к шкафу идет 16 ключей)Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ШРМ - 28** | **1860\*615\*500** |
| **1** | **Количество ячеек,шт** | **8** |
|  | **Внутренние размеры ячейки(Ш\*Г\*В), мм по рядам начиная сверху** | **1 - 302×462×472;****2 - 302х462х438;****3 - 302х462х438;****4 - 302х462х440.** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **8** |
|  | **Размер одной двери (Ш\*В),мм** | **282×438** |
|  | **Количество ребер жесткости на каждой двери, шт** | **1** |
|  | **Крепление дверей** | **Скрытые внутренние петли** |
|  | **Количество вентиляционных отверстий на дверях,шт** | **-** |
| **3** | **Количество замков, шт** | **8** |
|  | **Общее количество ключей к замкам, шт** | **16** |
| **4** | **Соответствие ГОСТ 16371-2014** | **Соответствие** |
| **5** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **6** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм и винт с гайкой М5** | **Соответствие** |
| **7** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Нет** |
| **8** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.****Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки шкафов и их вес брутто, кг** | **Соответствие** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**