**ШРМ - 312**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Трехсекционный металлический шкаф для сумок**  **ШРМ - 312.**  **Размер:** 1860\*900\*500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 16371-2014**  Каждая из секций имеет четыре отделения под сумки (в общем 12 отделений), размеры каждого отделения:  1 ряд сверху - 302×462×472;  2 ряд сверху - 302х462х438;  3 ряд сверху - 302х462х438;  4 ряд сверху - 302х462х440.  Шкаф имеет отдельную дверь под каждое из отделений (282×438 мм.) с ребром жесткости на каждой двери. Двери крепятся на скрытые внутренние петли. Двери имеют врезные замки (“PaksLocks” производство германия).(В комплекте к шкафу идет 16 ключей)  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Габаритные размеры шкафа | ШРМ - 312 |
| 1860\*900\*500 |
| 1 | Количество секций,шт | 12 |
|  | Внутренние размеры ячейки(Ш\*Г\*В), мм | 285×460×440 |
| 2 | Количество дверей,шт | 12 |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | 280×435 |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | 0 |
|  | Внутренний объем ячейки (м2) | 0,06 |
|  | Крепление дверей | Скрытые внутренние петли |
|  | Количество вентиляционных отверстий на дверях,шт | нет |
|  | Габаритные размеры упаковки шкафа(В\*Ш\*Г\*),мм | 1862\*580\*170 |
|  | Объем упаковки (м2) | 0,18 |
|  | Вес шкафа(кг) | 50,2 |
| 6 | Количество замков, шт | 12 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 24 |
| 11 | Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Соответствие |
| 12 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 13 | При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм и винт с гайкой М5 |  |
| 14 | Возможность установки регулируемых опор | отсутствует |
| 15 | Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем . Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры шкафов (в собранном виде) и их вес. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.