**ШРМ АК - У**

|  |
| --- |
| **Описание** |
| **Шкаф металлический разборный двухсекционный, двухдверный, для хранения сменной одежды**  **ШРМ АК - У.**  **Размер:** 1860х500х500. **Срок службы:** 10 лет. **ГОСТ 1637-2014**  Шкаф делится на две секции: 1. Раздевальную(245×480×1805). 2. Полочную(258х480х1805). Шкаф имеет общую дверь под обе секции (459×1765 мм.) с ребром жесткости (90×1550 мм.). Двери крепятся на скрытые внутренние петли и имеют блоки вентиляционных отверстий (100х60 мм.). Дверь имеет врезной замок (“PaksLocks” производство Германия) на расстоянии от верха двери до центра замка 888 мм. (В комплекте к шкафу идет 2 ключа)  Секции шкафа содержат: 1. Три полки (246х450): верхние две крепятся на выдавленные зацепы, нижняя крепится с одной стороны на выдавленные зацепы а с другой на два винта (м 5х10) и гайки (м 5). 2. Одна перекладина под вешалки для одежды (245х20 мм.) с заглушками на внешние стенки шкафа (2 шт). 3. Два крючка под одежду (65 мм.)  Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля (мм.): Стоек - 20; Крыши - 34; Цоколя - 53; Перегородки - 20.  Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол).  При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.  Имеется возможность установки регулируемых опор. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | ШРМ АК - У | **1860\*500\*500** |
| **1** | **Количество секций,шт** | **2** |
|  | Внутренние размеры раздевального отделения(Ш\*Г\*В), мм | **245×480×1805** |
|  | Внутренние размеры полочного отделения(Ш\*Г\*В), мм | **258х480х1350** |
| **2** | **Количество дверей,шт** | **1** |
|  | Размер одной двери (Ш\*В),мм | **459×1765** |
|  | Количество ребер жесткости на каждой двери, шт | **1** |
|  | Размер ребра жесткости (Ш\*В),мм | **90×1550** |
|  | Крепление дверей | **Скрытые внутренние петли** |
|  | Количество блоков вентиляционных отверстий (по 3 отверстия в блоке)на дверях,шт | **1** |
|  | Размер блока вентиляционных отверстий (Ш\*В), мм | **100×60** |
| **3** | **Количество полок в полочном отделении** | **3** |
|  | Расстояние от крыши шкафа до верхней полки в отделении с полками, мм | **435** |
|  | Расстояние от первой до второй и от второй до третьей полки | **425** |
|  | Расстояние от дна шкафа до нижней полки мм. | **450** |
|  | Размеры полки(Ш\*Г), мм | **246х450** |
| **4** | **Количество перекладин, шт** | **1** |
|  | Размер (длина\*диаметр),мм | **245х20** |
|  | Количество заглушек для перекладин, шт | **2** |
| **5** | **Количество крючков для одежды,шт** | **2** |
|  | Высота крючка, мм | **65** |
| **6** | **Количество замков, шт** | **1** |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | **2** |
|  | Расстояние от центра замка до верха двери, мм | **888** |
| **7** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля стоек, мм** | **20** |
| **8** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля крыши, мм** | **34** |
| **9** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля цоколя, мм** | **53** |
| **10** | **Размер поверхности замкнутого прямоугольного профиля перегородки, мм** | **20** |
| **11** | **Соответствие ГОСТ 1637-2014** | **Соответствие** |
| **12** | **Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол.** | **Соответствие** |
| **13** | **При сборке используются винты самонарезающие с пресс-шайбой с диаметром резьбы 4,2 мм, шагом 1,4-1,7 мм, диаметром головки 10,8-11,3 мм с глубиной крестообразного шлица 1,8 – 2,85 мм длиной 13-16 мм.** | **Соответствие** |
| **14** | **Возможность установки регулируемых опор** | **Присутствует** |
| **15** | **Металлические шкафы поставляются в разобранном виде, укладываются в картонные короба из трехслойного гофрокартона с прокладками из картона и пенопласта, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя.** | **Соответствие** |
| **Упаковка металлических шкафов содержит маркировку, указывающую габаритные размеры упаковки шкафа, количество, название, ГОСТ, страна производитель, завод изготовитель и вес.** |

**Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойств, с целью улучшения его характеристик.**